Izglītības programma: Autotransports

Kvalifikācija: Autoelektriķis, 3.līmenis

Mācību priekšmets: Profesionālā angļu valoda

Mācību materiāls: tehniskā terminoloģija

Skolotājs: Dace Cine

Technical terms

Pressure gauge(*geidž)* – spiediena mērītājs

Misfiring – aizdedzes izlaidums(dzinēja darba pārtrauklums)

Lack of engine power- dzinēja jaudas nepietiekamība

Engine cough – dzinēja *klepus*

Engine pinging – dzinēja sīkšana

Poor fuel economy- zema degvielas ekonomija

Ignition system-aizdedzes sistēma

Ignition coil-indikcijas spole

Maintenance-krājumi, nodrošinājums(servisā)

Wire-vads, stieple

Fuel consumption – degvielas patēriņš

Exhaust emissions-izplūdes gāzu izmeši/emisija

Vehicle emission control system-transporta/automašīnas izplūdes/emisijas kontroles sistēma

Ease of starting-iedarbināšanas *vieglums*

Engine service life – motora kalpošanas laiks

Replacing the air filter-gaisa filtra nomaiņa

Replacing the brake shoes-bremžu *kurpju*/uzliku nomaiņa

Adjusting – regulēšana

Adjusting the fuel system-degvielas sistēmas regulēšana

Throttle body – droseļvārsts

Crankcase ventilation – kartera ventilācija

Idle air bypass-degvielas padeves gaisa pauze/dīkstāve

Fuel injected engine-degvielas iešprices/iesmidzināšanas motors

Vehicle underbody – auto/ transportlīdzekļa riteņu arkas

Steering linkage – stures mehānisma savienojums

 linkage looseness - savienojuma krokojums

fluid leak-šķidruma noplūde

fluid level-šķidruma līmenis

oil dilutation – eļļas atšķaidīšana

fuel contamination – degvielas piesārņojums

sludge – nogulsnes

gases leak out gāzes noplūde

check the bolts for tightness-pārbaudi skrūvju *stingrumu*

check the condition of ball boots – pārbaudiet lodšarnīru

boot – automašīnas bagāžnieks

check the driveshaft boots – pārbaudi kardānvārpstas *zābakus*

cooling system hoses-dzesēšanas sistēmas šļūtenes

replace brake fluid – nomainīt bremžu šķidrumu

faulty coolant temperature sensor-bojāts dzesēšanas sistēmas temperatūras sensors

idle speed- tukšgaitas ātrums

faulty idle speed motor-neparezs motora apgriezienu skaits tukšgaitā

erratic idle speed-nevienmērīga motora darbība tukšgaitā

manifold-kolektors

valve seal- vārsta/ventiļa blīvslēgs

safety valve-drošības ventilis

bad valve stem seals – slikts vārsta kāta blīvējums

cold engine warm-up problem- auksta motora uzsildīšanas problēma

contaminated – bojāts

defective-bojāts

spoiled – sabojāts/bojāts

destroyed – iznīcināts

to lubricate – ieeļļot

grease-smērviela