Drošības zīmes.

Darba drošības zīmju lietošanu nosaka Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošana”

 Aizlieguma zīmes

Aizlieguma zīmes ir apļa formā ar melnu piktogrammu uz balta fona, malas un diagonālā līnija – sarkana

(sarkanā daļa ir vismaz 35 procenti no zīmes lakuma).

 Darba vietās lieto šādas aizlieguma zīmes:

Brīdinājuma zīmes

 Brīdinājuma zīmes ir trijstūra formā ar melnu piktogrammu uz dzeltena fona, malas – melnas (dzeltenā daļa

ir vismaz 50 procentu no zīmes laukuma).

Darba vietās lieto šādas brīdinājuma zīmes:

 Rīkojuma zīmes

Rīkojuma zīmes ir apļa formā ar baltu piktogrammu uz zila fona (zilā daļa ir vismaz 50 procentu no zīmes

lakuma).

 Darba vietās lieto šādas rīkojuma zīmes:

 Pirmās palīdzības un glābšanas papildizeju zīmes

 Pirmās palīdzības un glābšanas papildizeju zīmes ir taisnstūra vai kvadrāta formā ar baltu piktogrammu uz

zaļa fona (zaļā daļa ir vismaz 50 procentu no zīmes lakuma).